#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F302C8T6
Mcu.Family=STM32F3
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SYS
Mcu.IP3=TIM2
Mcu.IPNb=4
Mcu.Name=STM32F302C(6-8)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PA1
Mcu.Pin1=PA3
Mcu.Pin2=PA4
Mcu.Pin3=PA5
Mcu.Pin4=PA6
Mcu.Pin5=PA13
Mcu.Pin6=PA14
Mcu.PinsNb=7
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F302C8Tx
MxCube.Version=6.8.0
MxDb.Version=DB.6.0.80
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=PWM1_Out
PA1.Locked=true
PA1.Signal=S_TIM2_CH2
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA3.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=Ctr_Vin2
PA3.Locked=true
PA3.PinState=GPIO_PIN_SET
PA3.Signal=GPIO_Output
PA4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=Sens2
PA4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Input
PA5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=Sens1
PA5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Input
PA6.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=Ctr_Vin1
PA6.Locked=true
PA6.PinState=GPIO_PIN_SET
PA6.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F302C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F3 V1.11.5
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Open_Box.ioc
ProjectManager.ProjectName=Open_Box
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_TIM2_Init-TIM2-false-HAL-true,4-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,5-MX_USART1_Init-USART1-false-HAL-true
RCC.ADC12outputFreq_Value=16000000
RCC.AHBCLKDivider=RCC_SYSCLK_DIV2
RCC.AHBFreq_Value=8000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=4000000
RCC.APB1TimFreq_Value=8000000
RCC.APB2Freq_Value=8000000
RCC.APB2TimFreq_Value=8000000
RCC.CortexFreq_Value=8000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=8000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=8000000
RCC.HSEPLLFreq_Value=8000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSIPLLFreq_Value=4000000
RCC.HSI_VALUE=8000000
RCC.I2C1Freq_Value=8000000
RCC.I2C2Freq_Value=8000000
RCC.I2C3Freq_Value=8000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=16000000
RCC.IPParameters=ADC12outputFreq_Value,AHBCLKDivider,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSEPLLFreq_Value,HSE_VALUE,HSIPLLFreq_Value,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,I2C3Freq_Value,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSourceVirtual,TIM15Freq_Value,TIM16Freq_Value,TIM17Freq_Value,TIM1Freq_Value,TIM2Freq_Value,USART1Freq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=40000
RCC.MCOFreq_Value=16000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=16000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=16000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL4
RCC.RTCFreq_Value=40000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=250000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.SYSCLKSourceVirtual=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TIM15Freq_Value=8000000
RCC.TIM16Freq_Value=8000000
RCC.TIM17Freq_Value=8000000
RCC.TIM1Freq_Value=8000000
RCC.TIM2Freq_Value=8000000
RCC.USART1Freq_Value=4000000
RCC.USBFreq_Value=16000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=4000000
SH.S_TIM2_CH2.0=TIM2_CH2,PWM Generation2 CH2
SH.S_TIM2_CH2.ConfNb=1
TIM2.Channel-PWM\ Generation2\ CH2=TIM_CHANNEL_2
TIM2.IPParameters=Channel-PWM Generation2 CH2,Period,Pulse-PWM Generation2 CH2
TIM2.Period=159999
TIM2.Pulse-PWM\ Generation2\ CH2=8000
board=custom
isbadioc=false
